# Screens

![See this?](oredict:oc:screen1)

显示屏需要和显卡一起使用, 使得电脑能够显示文本.不同型号的屏幕能够显示不同的东西, 比如不同的分辨率和色深. 从低分单色屏到高分256色屏幕,可用分辨率取决于最差的那个配件. 

当使用T1显卡和T3屏幕时,仅T1的分辨率和色深可用,反之亦然.但是T3显卡的运行速度会快些

屏幕可以相邻放置组成多方块屏幕,需要朝向一样. 旋转的上下方向也一致. 可以通过手上的确定屏幕旋转方向.屏幕大小对分辨率无影响.

可以通过染色,控制哪两块屏幕可以连接,手持染料右键即可,染料不会消耗掉. 屏幕在敲下来以后仍然保持他的颜色. 不同色不会连一起,同色不同型也不会.

T2和T3屏支持鼠标. 屏幕会响应点击事件(只会在有键盘的时候或者是按下蹲的时候打开),在屏幕没有键盘的时候,蹲下是唯一操作办法.注意是否打开屏幕是可以通过组件API控制的.

T3可以配置为接受更高的点击精度,这可以让人判定是点击上半个字符还是下半个,可以用来模拟更高分辨率的屏幕.

分辨率如下：
T1: 50x16, 单色.
T2: 80x25, 16色
T3: 160x50, 256色